|  |
| --- |
|                                                                                             **«УТВЕРЖДАЮ**                                                                     Директор АНО ДПО «Автошкола «БАРС» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ширяева В.Н.** **« 18 » июля 2016г.****Инструкция****по охране труда при обучении вождению автомобиля****1. Общие требования безопасности**1.1. К обучению вождению автомобиля под руководством инструк­тора допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инст­руктаж по охране груда, медицинский осмотр и не имеющие противо­показаний по состоянию здоровья.1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа­ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.1.3. При обучении вождению автомобиля возможно воздействие на обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:* вождение технически неисправного автомобиля;
* столкновение со встречным транспортом или другими препятстви­ями при нарушение правил дорожною движения;
* травмирование рук при устранение неисправностей при работа­ющем двигателе пли при пользовании неисправным инструментом.

1.4. Учебный автомобиль для обучения вождению должен быть ос­нащен дублирующими педалями механизма сцепления и тормоза для инструктора, зеркалами заднего вида с правой и левой сторон, опозна­вательным знаком спереди и сзади с буквой «У», а также огнетушите­лем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием нем обучающегося инструктор должен сообщить об этом с ближай­шего пункта связи или с помощью проезжающих водителей админист­рации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение.1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установ­ленный порядок обучения вождению и правила личной гигиены.1.7.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инст­рукции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  **2. Требования безопасности перед началом обучения вождению**2.1. Внешним осмотром проверить исправность учебного автомобиля.2.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждаю­щей и тормозной жидкостями.2.3. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной ра­боте всех систем автомобиля, контрольных приборов и работе сигнали­зации.  **3. Требования безопасности во время обучения вождению**3.1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инст­руктора.3.2. Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных автомобилях, полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями.3.3. Первоначальное обучение вождению должно проводиться на спе­циально выделенных и оборудованных площадках (автодромах). При пе­реходе для обучения вождению с учебной площадки на улицы насе­ленного пункта и дороги необходимо руководствоваться учебными мар­шрутами, которые должны быть рассмотрены педагогическим советом учебного заведения, согласованы с местными органами ГИБДД и ут­верждены руководителем учебного заведения.3.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора за­нимать место в кабине автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места.3.5. При движении строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленной скорости движения, не выезжать на поло­су встречного движения, не допускать резких, внезапных поворотов, рез­кого торможения, неправильного обгона .3.6. При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать автомобиль стояночным тормозом.3.7. Передача управления автомобиля  другому обучающемуся дол­жна производиться только в специально установленном месте, при ос­тановленном, заторможенном автомобиле и заглушенном двигателе.3.8. Запрещается обучение вождению автомобиля в темное время суток, в условиях ограниченной видимости, во время гололеда, а также на скользком грунте.  **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**4.1. В случае появления неисправности в работе двигателя, конт­рольных приборов или систем, принять вправо, съехать на обочину до­рога, выключить двигатель и затормозить автомобиль стояночным тор­мозом. Устранение неисправности при работающем двигателе запреща­ется. Движение возобновляется только после устранения неисправности.4.2. При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить об этом инструктору.4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше­му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде­ние и сообщить об этом администрации учреждения.  **5. Требования безопасности по окончании обучения вождению**5.1. Поставить автомобиль на место стоянки, выключить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом и привести его в порядок.5.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждаю­щей и тормозной жидкостями.5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Составил Мастер производственного обучения - Пшеничников А.А.  " Согласовано "Заместитель руководителя учреждения по учебной работе - Михайлюк С.А.   |
|  |